一、技术要求
（一）技术要求
1. 铝合金静音浴帘杆（30×25mm）
（1）材质要求：采用铝合金型材，管壁厚度应满足承重要求，表面应经过抗氧化处理，耐腐蚀、不易生锈。
（2）规格尺寸：截面尺寸为30×25mm，长度根据现场实际安装尺寸确定。
（3）安装方式：采用侧装打孔固定方式，使用膨胀螺丝将浴帘杆固定于墙面。每间顶面使用2个铝合金角码加固在原有金属水平杆上，确保安装牢固、承重可靠。
（4）静音要求：浴帘杆滑动系统应具备静音功能，拉帘顺滑不卡顿。
（5）承重要求：能够承受浴帘及挂环的全部重量，长期使用不变形、不松动。
2. 纳米防水抗菌防霉浴帘
（1）基材要求：采用聚酯纤维（涤纶） 作为基材。涤纶分子结构致密、结晶度高，天然具备低吸湿性（吸湿率低于0.4%），抗潮、抗霉、抗皱性能优良。
（2）功能要求：
防水：面料须经纳米级防水涂层处理，水珠在表面自然滚落，不渗透、不滞留。
抗菌防霉：须添加抗菌助剂或经特殊后整理工艺处理，防霉等级须等于或优于1级。
面料应阻断霉菌生存链，湿气不滞留，霉菌无处附着。
（3）尺寸要求：浴帘尺寸为900×1700mm（宽×高）。
（4）褶皱要求：面料宽度须按照1.5-1.8倍褶皱进行制作。即成品浴帘的实际布料宽度应为安装宽度的1.5至1.8倍，以确保悬挂后具有饱满的垂坠感和美观的褶皱效果。
（5）安全要求：
pH值应符合国家标准（4.0-7.5范围内）。
可分解致癌芳香胺染料：禁用。
应符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等相关标准。
（6）品牌要求：浴帘品牌须为金燕。
3. 铝合金滚珠挂环
（1）材质：采用铝合金材质，表面防锈处理，经久耐用。
（2）结构：采用滚珠式设计，每个挂环应配有滚珠（如5珠葫芦式），确保滑动顺滑、不卡顿、不划伤浴帘杆。
（3）数量：每套浴帘配套足够数量的挂环，确保浴帘悬挂平整、受力均匀。
4. 安装五金辅材
（1）全部安装所需五金辅材由供应商提供，包括但不限于：膨胀螺丝、铝合金角码（每间2个）、固定螺丝、支架等。
（2）五金辅材须为合格产品，具备足够的强度和耐腐蚀性。
（二）安装要求
供应商负责全部405套浴帘及浴帘杆的现场安装工作。
安装前须对安装位置进行精准测量和定位，确保浴帘杆安装水平、牢固。
浴帘杆采用侧装打孔固定方式，每间顶面使用2个铝合金角码加固在原金属水平杆上。
安装后浴帘底部离地建议不少于40厘米。
安装过程中不得损坏原有墙面及设施，如有损坏由供应商负责修复。
安装完成后须进行调试，确保浴帘推拉顺畅、挂环滑动静音无声。
二、报价要求
供应商须按采购清单分项报价，并汇总总价。
报价须为人民币含税全包价，包含：货物费、运输费、装卸费、安装费、五金辅材费、售后服务费及税金等一切费用。
三、供应商资格要求
供应商须为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业。
[bookmark: _GoBack]供应商须具有同类项目的供货及安装经验（提供相关业绩证明优先）。
供应商所供产品须为合格正品，提供产品合格证明及检测报告。
四、交货及验收
交货时间：合同签订后10个工作日内完成供货及安装（由采购方根据实际需求填写）。
交货地点：南京市高淳区鹿鸣大道33号。
验收标准：
产品品牌、规格、型号、数量与采购需求一致；
浴帘杆安装牢固、水平，推拉顺畅；
浴帘面料符合防水抗菌防霉要求，褶皱效果达标；
全部安装工作完成，现场清理干净。
验收不合格的，供应商须在7日内完成整改或更换。
五、售后服务
供应商须提供不少于24个月的质保期（自验收合格之日起计算）。
质保期内出现产品质量问题或安装问题，供应商须在接到通知后4小时内响应，3日内完成维修或更换。
质保期外提供终身有偿维修服务。
