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	设备
名称
	规格参数
	数量（台）
	备注

	美的柜式空调
	型号：RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A
1.规格：5匹变频柜机
2.能效等级：一级能效       
3.额定制冷量不低于12210
额定制冷消耗功率4400
4.额定制热量不低于14210
额定制热消耗功率4500
5.噪音：室内不高于52dB(A)，室外不高于60db(A)
6.循环风量（m3/h）：不低于1210m³/h，
7.额级定电压/频率：380V/50HZ
8.其他产品功能：内机自清洁、低温制热高温制冷
9.包含配件及服务内容：标配4米铜管、水管，含遥控器、电池、说明书等。
	5
	全国联保，6年原厂先设质保，10年包修


一、采购需求
二、空调辅材清单
	清单
	数量
	单位
	框架协议价格
	总价(元)
	备注说明

	电源线（电源线（220V））（远东）
	20
	米
	35
	700
	辅材价格不得修改

	开墙洞
（φ60（混凝土墙））
	5
	个
	100
	500
	

	PVC水管及保温（φ25）
（中财）
	20
	米
	20
	400
	

	铜管（含保温)（5P）
	20
	米
	150
	3000
	

	合计（元）
	4600
	



